
2020年遂宁市危险化学品产品质量市级监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2个份，其中1份作为检验样品(样品量不少于500g或500mL,工业硫磺不少于2kg)，1个作为备用样品(样品量不少于500g或500mL,工业硫磺不少于2kg)。

2 检验依据

表1 工业硫磺(固体产品)  检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	硫(S)（以干基计），w/%
	GB/T 2449.1
	GB/T 2449.1

	2
	水分，w/%
	
	GB/T 2449.1

	3
	灰分（以干基计），w/%
	
	GB/T 2449.1

	4
	酸度（以H2SO4计）（以干基计），w/%
	
	GB/T 2449.1

	5
	有机物（以C计）（以干基计），w/%
	
	GB/T 2449.1

	6
	砷(As)（以干基计），w/%
	
	GB/T 2449.1

	7
	铁(Fe)（以干基计），w/%
	
	GB/T 2449.1

	8
	外观
	
	GB/T 2449.1


表2　工业硫磺（液体产品） 检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	硫(S)，w/%
	GB/T 2449.2
	GB/T 2449.2

	2
	水分，w/%
	
	GB/T 2449.1

	3
	灰分，w/%
	
	GB/T 2449.1

	4
	酸度（以H2SO4计），w/%
	
	GB/T 2449.1

	5
	有机物（以C计），w/%
	
	GB/T 2449.1

	6
	砷(As)，w/%
	
	GB/T 2449.1

	7
	铁(Fe)，w/%
	
	GB/T 2449.1

	8
	硫化氢和多硫化氢（以H2S计），w/%
	
	GB/T 2449.2

	9
	外观
	
	GB/T 2449.2


表3　单水氢氧化锂　检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	LiOH(质量分数）/%
	GB/T 8766
	GB/T 8766

	2
	Na(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.4

	3
	K(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.4

	4
	Fe(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.7

	5
	Ca(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.5

	6
	CO32-(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.12

	7
	SO42-(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.9

	8
	Cl-(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.10

	9
	盐酸不溶物(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.11

	10
	水不溶物(质量分数）/%
	
	GB/T 8766 附录A


表4　电池极单水氢氧化锂　检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	LiOH·H2O(质量分数）/%
	GB/T 26008
	GB/T 26008

	2
	Na(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.4

	3
	K(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.4

	4
	Fe(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.7

	5
	Ca(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.5

	6
	CO32-(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.12

	7
	SO42-(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.9

	8
	Cl-(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.10

	9
	盐酸不溶物(质量分数）/%
	
	GB/T 11064.11


表5　次氯酸钠　检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	有效氯含量/%
	GB/T 19106
	GB/T 19106

	2
	游离碱含量/%
	
	GB/T 19106

	3
	铁含量/%
	
	GB/T 19106

	4
	重金属（以Pb计）含量/%
	
	GB/T 19106

	5
	砷含量/%
	
	GB/T 19106


表6　城镇燃气用二甲醚　检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	二甲醚的质量分数
	GB/T 25035-2010
	GB/T 10410

	2
	铜片腐蚀
	
	SH/T 0232


注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 2449.1工业硫磺 第1部分：固体产品
GB/T 2449.2工业硫磺 第2部分：液体产品
GB/T 8766单水氢氧化锂

GB/T 10410人工煤气和液化石油气常量组分气相色谱分析法

GB/T 11064.4碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第4部分：钾量和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 11064.5碳碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第5部分：钙量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 11064.7碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第7部分：铁量的测定 邻二氮杂菲分光光度法

GB/T 11064.9碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第9部分：硫酸根量的测定 硫酸钡浊度法

GB/T 11064.10碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第10部分：氯量的测定 氯化银浊度法

GB/T 11064.11碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第11部分：酸不溶物量的测定 重量法

GB/T 11064.12碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法 第12部分：碳酸根量的测定 酸碱滴定法

GB/T 19106次氯酸钠溶液  

GB/T 25035-2010城镇燃气用二甲醚

　　GB/T 26008电池极单水氢氧化锂

SH/T 0232液化石油气铜片腐蚀试验法

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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