消防设施维修施工比选公告


遂宁市检验检测中心

消防设施设备维修项目施工单位

比选公告
一、项目概况

遂宁市检验检测中心已完成办公区域全域建筑消防设施设备安全检查，排查出14项消防设施故障及隐患需进行维修整改，现通过公开比选方式择优确定施工单位，有关事项公告如下：

1.项目地点：遂宁市检验检测中心办公区域

2.项目内容：本次比选涵盖稳压泵维修、气压罐更换、安全出口标志更换等14项消防设施维修改造，具体清单及技术要求见下表：

	序号
	项目名称
	型号/技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	稳压泵维修
	AC220V
	台
	2
	

	2
	气压罐更换
	1.0mpa-300L
	套
	1
	

	3
	安全出口标志更换
	AC220V
	个
	12
	

	4
	屋面消火栓更换
	DN65
	个
	1
	

	5
	消防电话分机更换
	TN3100
	个
	2
	

	6
	主机备电更换
	DC12V-24Ah
	个
	2
	

	7
	探测器更换
	TX3100D
	个
	8
	

	8
	喷淋系统维修
	AC380V*220V
	台
	2
	

	9
	消火栓系统维修
	AC380V*220V
	台
	2
	

	10
	防排烟系统维修
	AC380V*3.5KW
	台
	1
	

	11
	地下室线管更换
	DN20
	米
	35
	

	12
	消防水池防水
	/
	平方米
	300
	

	13
	屋顶水箱换阀门
	/
	个
	4
	

	14
	污水泵维修
	/
	台
	2
	


3.质保要求：维修整改完成后，喷淋、烟感等消防系统需可正常运行，整体工程质保期不低于1年，质保期内免费上门维修更换非人为损坏的部件。
4.工期要求：自合同签订之日起30日历天内完成全部维修整改工作，并通过消防功能验收

5.项目预算：本项目最高限价为4.6万元，比选报价超过最高限价的作无效响应处理

二、供应商资格要求

参与本次比选的施工单位须同时满足以下资格条件：

1.具备独立法人资格，持有合法有效的营业执照，能够独立承担民事责任；

2.具备消防设施工程专业承包（甲级）资质，且资质证书在有效期内；

3.具备有效的安全生产许可证，项目负责人具备二级及以上注册建造师（机电工程专业）执业资格和安全生产考核合格证书（B证）；

4.近3年内具有不少于3项类似消防设施维修改造项目业绩，无重大工程质量安全事故记录；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，不在行政处罚限制投标期内；

6.本项目不接受联合体参与比选，不允许转包、违法分包。

三、响应文件要求

1.响应文件内容：

（1）资格证明文件：包括营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人资格证书（提供社保证明）、业绩证明材料、失信查询记录等复印件（加盖鲜章）；

（2）报价文件：按本公告给定项目清单填报单价、合价及总报价，报价文件须加盖单位公章并由法定代表人或授权代表签字；

（3）施工方案：包括工程概况、施工组织安排、质量保证措施、安全文明施工措施、工期保障措施、售后服务承诺等内容；

（4）其他材料：比选人要求提供的其他补充材料。

3.递交截止时间：2026年9月14日17:00时（北京时间），逾期送达或未按要求密封的响应文件将被拒收。

4.递交地点：遂宁市检验检测中心601办公室。

四、评审办法

本次比选采用综合评分法，满分100分，评审小组由比选人按规定组建，得分最高的比选申请人确定为中选单位，具体评分标准如下：

	评分项
	分值
	评分标准

	报价得分
	50
	以满足比选要求且最低有效报价为基准价，基准价得满分，其余报价得分=（基准价÷报价）×50，计算结果保留两位小数

	技术方案
	25
	根据施工组织设计合理性、质量保障措施可靠性、工期安排符合性等进行综合评分，优20-25分、良13-19分、合格8-12分

	企业业绩
	12
	近3年每提供1项类似消防维修项目业绩得3分，满分12分，需提供合同复印件证明

	质保承诺
	8
	满足1年质保要求得6分，质保期每增加半年加1分，最高加2分，满分8分

	服务响应
	5
	根据应急响应时间、售后服务方案合理性评分，优4-5分、良2-3分、合格1分


若出现得分相同情况，以报价更低者排名优先；报价仍相同的，以技术方案得分更高者排名优先。

五、联系方式

比选人：遂宁市检验检测中心

地址：遂宁市船山区远成路20号

联系电话：0825-6803945
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